Configuration de l’heure sur enregistreur

L’heure peut se configurer soit à l’initialisation de l’appareil lors de son premier démarrage, soit en allant dans le menu **Système** > **Date et heure**.



La configuration se fait comme suit :

1. Régler le fuseau horaire (**UTC+1 Paris**)
2. Changer le format de la date **JJ MM AAAA** et le séparateur «**/** » ainsi que le format horaire de **24h**
3. Activer l’heure d’été « **DST** »
	1. Configurer sur activation à la **semaine**
	2. Choisir pour le début le mois de **Mars**, **Dernière** semaine, le **Dimanche** à **2h00**
	3. Choisir pour le début le mois d’**Octobre**, **Dernière** semaine, le **Dimanche** à **3h00**
4. Activer la synchronisation distante « **NTP** »
	1. Saisir le serveur **0.fr.pool.ntp.org**
	2. Laisser le port **123** et la fréquence de mise à jour **60** minutes
5. Enfin cliquer sur Mise à jour puis valider



Il est possible de synchroniser les caméras connectées à l’enregistreur automatiquement également :



**ATTENTION : Un seul enregistreur à la fois doit avoir la main sur la configuration d’une caméra.**